|  |  |
| --- | --- |
| **弱视近视治疗仪套系组合设备参数** | |
| 1. 多功能弱视近视综合治疗仪   （1台） | 1、多色光不同频率交替闪烁；  2、冷光源后像增视疗法；  3、光刷治疗、穴位脉冲针刺（脉冲可调节）；  4、多通道采用电脑自动控制、独立操作，自动计时、液晶显示、触摸键设计，最多可容纳16名患者同时治疗；  5、仪器配置：主机1台+增视镜8个+光刷8把+电源线1根。（附：使用说明书+保修卡 1本）  6、治疗过程伴有音乐循环播放  7、治疗范围：弱视、近视 |
| 2.弱视激光治疗仪（1台） | 1. 液晶显示屏可显示仪器功率和治疗时间； 2. 治疗时间可定时； 3. 仪器操作面板为触摸键模式； 4. 仪器配置：激光机1台+导电光纤1条+电源线1根。（附：使用说明书+保修卡1本） 5. 治疗范围：青少年儿童弱视 |
| 3.CAM视觉刺激仪（1台） | 1、液晶显示屏；  2、7种粗细不等黑白条栅作为视觉刺激源；  3、治疗时间可进行选择调控；  4、有描绘工具，治疗过程伴有音乐播放；  5、治疗范围：弱视 |
| 4.弱视治疗、视功能检查软件系统（1台） | 1. 弱视治疗软件系统具有多种趣味性强的康复项目； 2. 视觉检测系统功能包括形觉、色觉检测，四点、融合视功能检测。 |
| 1. 弱视近视综合治疗仪   （2台） | 1. 看裸眼3D电影：鼠标操作仪器，16G内存，仪器支持网络下载； 2. 多色光交替闪烁、后像治疗、光刷治疗、CAM视觉刺激训练 3. 同视机三级视功能（同一视、融合视、立体视）训练、追踪训练 4. 眼肌调节及按摩功能 |
| 注：以上仪器均质保三年，终生保修，免费进行人员技术培训 | |