**推荐品牌：海天、舒尔、森海塞尔**

**质保：一年免费质保；提供上门服务和相关的技术支持(含上门调试等)；**

**报价含安装调试与相关的辅材，含税金。**

**主要参数:**

一拖四 固1U

发射:

发射频率：＜ 30 m W (取决于适用的国家范围)

谐波功率：＜ 35 d B (主波)

电池电压：AA 1.5v \* 2

电池寿命：＞10小时

接收：

载波频率范围：UHF 600—865MHz  (取决于适用的国家范围)

振荡模式:石英晶体振荡

稳定度：10PPM

灵敏度：2uV@sinad=12dB

最大频移：50KHz

信噪比：＞103dB

失真度：＜0.5 % @ 1KHz

镜像干扰：＜85dB(典型)

邻频干扰：＜75dB(典型)

频乡范围：50Hz～16KHz

静噪控制方式：多重静噪电路

最大输出电平：平衡输出：0～400mv，不平衡输出：0～300mv

电源：外部直流电源，0.8A 12～15V DC