|  |
| --- |
| 1.温度范围：2—8℃, 湿度范围：37%—75%RH |
| \*2.有效容积：≥330L 内部尺寸：570\*450\*1344mm |
| 3.样式：立式、单开门 |
| 4.自动温度控制：LED显示屏，温度显示精度0.1℃。 |
| 5.高精度电脑温度控制系统。 |
| 6.采用无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机。 |
| 7.不锈钢箱体，大屏幕数码显示。 |
| 8.配有键盘锁，可以锁定设置，防止随意更改温度设置。 |
| 9.门体设计：安全门锁防止任意开启。 |
| 10.柜体材料：外部为彩色涂层钢板，内胆彩色涂层钢板。 |
| 11.报警系统：高低温报警；开门报警；传感器故障报警，开门异常报警。 |
| 12.资质要求：所投设备具有医疗器械注册证，投标商具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。 |
| 13.整机保修期≥3年 |
| 14.供货期：合同签订后10日以内 |

**医用冷藏箱招标参数**