**脉搏血氧仪参数**

脉搏血氧仪主要参数如下：

**电气参数**

类型：4AA碱性 容量：30小时以上

**环境参数**

操作温度： 0℃至50℃（32OF至122OF）

储存温度： -40℃至70℃（-40OF至158OF）

操作湿度： 5%至95% 无冷凝

操作地点的海拔高度： 500mba至1060mba压力

-1000英尺至18000英尺（-304米至5486米）

**物理特性**

尺寸：15.8cm×7.6cm×3.6cm(6.2英寸×3.0英寸×1.4英寸)

重量：0.32千克

**模式**

平均模式：8秒 灵敏度：正常

**报警**

传感器状态 、系统故障和低电量报警

高优先级：799Hz音调，5次脉搏

脉搏间隔：0.250秒，0.250秒，0.500秒，0.250秒，重复时间：10秒

低优先级： 432Hz音调，3次脉搏，重复时间：5秒

报警音量 高优先级：75db（最高），低优先级：75db(最高）

**显示屏/指示灯**

数据显示：%SpO2 、脉搏率、血流灌注指数、报警状态、报警静音状态、Signal IQ/pleth指示条、血流灌注指数指示条、电池状态

类型：LED

**合规性**

EMC分类： IEC 60601-1.B类

设备类别： IEC 60601-1-1/UL60606-1

保护类型： 内部供电（电池供电）

患者导联线保护等级： BF型应用部分

Rad-5v操作模式：抽样检查