输尿管硬镜参数要求

（一）原装进口品牌

（二）直径：7.5 Fr-8.5 Fr（前端）、9.8-10Fr（后端）

（三）工作长度：≤430mm

（四）视角：6-12度

（五）30K（3万条）以上图像束，视野清晰、网格淡化

（六）双冲洗通道

（七）三种导光束接头，适配：WOLF,STORZ,奥林巴斯等主机、光源。

（八）可以高温、高压、等离子消毒。

（九）维修期间有备用镜，质保期3年。

(十)配套取石钳2把，活检钳1把。