经皮肾镜参数要求

1.原装进口品牌

2.长度：220-320mm，直径：19Fr-20.8Fr.，工作通道：>10Fr，视野：8°-12°。

3.采用激光焊接技术，密封性强。

4.目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。

5.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。

6.可高温、高压、等离子消毒。

7.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。

8.维修期间提供备用镜，质保期3年。

9.配取石钳一把。