树枝粉碎机(电动款)询价

参数要求：

1. 要求单斗设计，进口直径160-200mm
2. 电机为知名品牌纯铜电机，功率要求380v/15kw
3. 刀片要求用高速钢刀片（三刀）
4. 刀盘转速≥2880rpm
5. 轮胎为真空橡胶轮胎
6. 粉碎机轴承要求为进口轴承
7. 整机质保一年，电机质保一年
8. 报价要含机器的资料手册