
120急救中心车棚参数



依照图形参数如下：

1. 预埋钢板；10mm
2. 异形立柱；600\*350\*12\*8（mm），厚度 25mm

8mm

1. 刀片梁：

12mm

1. 拉筋梁：ø63\*3mm
2. 顶：3M25纳米材料

6.要求有一定的抗风抗压等级

7.附现场效果图如下：

