1. 规格：403\*478\*125mm    
   2、每六抽为一节，每只抽屉可存放标准玻片900张，
2. 每节可存放玻片5400张左右。
3. 柜体采用国产优质冷轧钢板；
4. 抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。
5. 拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。
6. 柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
7. 插槽：金属开模专用插槽。
8. 标鉴槽：一体化冲压成型。