1、每节六个抽屉

1. 每只抽屉可存放标准蜡块约650块，
2. 每节可存放标准蜡块约4000块。
3. 柜体采用国产优质冷轧钢板。
4. 抽屉：蜡块专用抽。
5. 拉手：塑料暗拉手。
6. 表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
7. 插槽：金属开模专用插槽。
8. 标鉴槽：一体化冲压成型。
9. 抽屉内使用标准包埋盒存放设计。
10. 单节规格：450\*478\*390mm