60\*60LED直发光面板灯参数

品牌推荐：FSL（佛山）、雷士照明、欧普

输入电压：220v-50hz

额定功率：36w

输入电流：180mA

色温：6500K左右

厚度≦34mm

注：质保期一年

工程铝扣板参数

产品名称：600\*600集成吊灯工程铝扣板

产品规格：60\*60cm 厚度0.6mm

产品工艺：铝镁合金基材，表面粉末喷涂工艺

产品颜色：哑光白

产品样式：对角孔款

要求：冲孔板背面有无纺布