**关节镜镜头**

\*1.保证跟施乐辉的主机无缝对接；

2.4mm 30度高清关节镜；

3.高清关节镜镜头；

4.大景深，有效景深范围，3－100mm,确保手术画面清晰；

5.宝石镜面，激光焊接，可高温高压灭菌；

6.镜面超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导；

7.高流量鞘管系统：双阀，鞘管前端窗孔设计；

8.配圆锥闭孔器1把；

9.配穿刺锥1把。

使用科室： 国资科：