**电脑非接触眼压计技术参数**

1．进口品牌；

2．眼压测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度），平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调；

3.测量模式：自动或手动测量(自选)；

4.安全对焦：有安全设置,数字接近限位钮及蜂鸣报警；

5.角膜厚度矫正眼压功能：输入角膜厚度校准补偿眼压值,具有曲线坐标图；

6.人工晶体测量模式：人工晶体眼测量时可选择；

7.操控方式：操纵杆，触控屏双模式操作；

8.颌托垂直移动：具备下额托，≥75mm；

9.打印机和切纸方式：内置热敏打印机和自动切纸功能；

10.显示器：8寸彩色LED显示器，触摸屏；

11.数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）。