|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 参数 |
| **1** | 抢救车 | 700\*450\*890mm | 21台 | 1.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料喷涂，主材规格：不锈钢板材厚度≥1.0mm、轻型合金铝材料≥1.2mm.  2.性能要求：上左右抽拉板，中四抽，下对开门门内配一块可调隔板，上左右抽板配铝合金护栏，抽内带透明可调药格栅，左侧配桶右侧篮。上左右抽拉带锁，中双抽带锁，下对开门带锁门内配一块隔板，箱体左侧配不锈钢挂篮，背面配一块ABS抢救板，及可升降输液架。抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。把手铝合金棒料Φ8mm，★导轨：优质静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，★门自吸式，车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。  3.不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理，表面静电喷涂，抽屉绿色，台面边框米黄色。  4.配4只4寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，正面两只带刹车，脚轮品牌脚轮。 |
| **2** | 洗手池 | 800\*600\*1100/1800mm | 1套 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm。  2、性能要求：槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上，配一只鹅颈型水龙头，可脚踩，膝控出水。配豪华型灯镜罩，下两个不锈钢对开门便于维修。  3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| **3** | 洗手池 | 1800\*600\*1100/1800mm | 1套 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm。  2、性能要求：槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上，配三只鹅颈型水龙头，可脚踩，膝控出水。配豪华型灯镜罩，下四个不锈钢对开门便于维修，配恒温器热水器。  3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| **4** | 洗手池 | 1600\*600\*1100/1800mm | 2套 | 1、材质：国标SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm。  2、性能要求：槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上，配二只鹅颈型水龙头，可脚踩，膝控出水。配豪华型灯镜罩，下两个不锈钢对开门便于维修，配恒温器热水器。  3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |
| **5** | 不锈钢工作台 | 490\*280\*700mm | 6台 | 1、材质：国标SUS304不锈钢制作，钢板厚度≥1.0mm，主管材：38\*38\*1.0mm。  2、性能要求：全不锈钢，双层，带封板，整体采用优质SUS 304不锈钢，所有部分永不生锈。  3、不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理。 |

