**冰冻切片机技术参数**

1.进口品牌

2.具备自动除霜功能,样品头温度可精确控制，最低温度低于零下45°C,以1°C递进，确保持续稳定地样品制冷

3.刀架进样或样品头进样，确保进样的精确性

4.速冻台≥15+2个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-40℃

5.箱体温度范围为0至-35℃

\*6.切片厚度：1～100μm，可连续设定

\*7.修块厚度：0～40μm

8.水平进样行程：≥25mm。

9.样品垂直形成：≥55mm

10.样品头定位功能

11.纯铜蒸发器，制冷效果更好

\*12.Cold-D冷冻消毒系统或UV紫外消毒系统等其他消毒系统

13.（可选配）抽吸装置清洁冷冻废屑

使用科室： 国资科：