**可塑形喉科器械钳技术参数**

1、手柄和钳芯可拆卸设计，手柄可连接不同型号钳芯。

2、钳芯直径2mm，工作长度23cm。

3、器械头端可塑形，可根据术者需求实时调整。

4、器械内芯可固定于三个不同方向。

5、具有冲洗接口便于术后清洗，可高温高压消毒。