耗材储存柜

1.尺寸：1850(高)×850（宽）×390（深）（mm）；

2.规格：整体不锈钢，上为钢化玻璃对开门，内有两层不锈钢可调隔板，下为钢化玻璃对开门，内有一层不锈钢可调隔板；

3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准;

4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。