**氧气瓶推车**

产品规格：300×250×1200mm

技术参数：推车扶手框架由ф32㎜×2.0㎜的不锈钢制圆管弯曲制成，

底板由δ3.5mm的冷扎钢板扎制而成，

小轮腿由ф25㎜×1.5㎜的不锈钢制圆管焊接制成，

推车装有2只6寸轮和2只带刹车的3寸万向轮。