**固态硬盘及热敏打印机招标参数**

**固态硬盘：**

品牌推荐：WD西部数据、金士顿、三星

硬盘容量: 240GB

传输速率：不低于540M/S

接口类型: SATA 3.0

尺寸: 2.5英寸

注：供货商需提供安装服务，安装过程中如将院方电脑损坏，均由供货商负责维修。

**热敏打印机：**

品牌推荐：芯烨、斑马、[爱普生](https://item.jd.com/100000645011.html" \o "" \t "https://search.jd.com/_blank)

打印宽度：不低于80mm，

打印速度：不低于150MM/sec

分辨率：不低于200 DPS

接口类型：USB接口

注：供货商需提供安装服务，到货以后提供厂家正品授权。

多合一读卡器：

品牌推荐：德卡、德生、华大

支持系统 ：Windows XP、7、8、10，Linux，Android

特性： 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台

符合标准： EMV、PBOC3.0 L1、qPBOC3.0 L1、人社部、卫健委、住建部

外置接口：支持外接密码键盘或其它串口设备

通讯接口： USB、RS232

接触式卡 ：支持1个ISO7816标准的IC卡

非接触卡 ：支持ISO14443 TypeA/B标准感应IC卡

读二代证： 支持读取中华人民共和国第二代身份证

读医保卡： 支持读取医疗保障卡、医保电子凭证

**招标数量：**

热敏打印机：150台

固态硬盘：250块

多合一读卡器：15台

**注：招标人有权按实际需求分批次采购，据实结算。**