专用影像工作站配置参数

1、品牌：高端商用机型、原厂正品、主流品牌，不接受组装机、OEM、改配

2、CPU：Intel 酷睿i5 12400及以上；

\*3、 主板：非H\Z系列主板，应具备的原生接口： 1个HDMI, 1个VGA, 2个DP，2个 PS2 ,不少于8个USB其中 USB 3.2 不少于4个，大于等于2个M.2接口4、扩展槽：2 x PCI-e 3.0 x 1；1 x PCI-e 4.0 x 16； 6 X SATA III。

4、内存：单条16GB及以上；4个或以上内存插槽，便于升级；提供证明文件。

5、硬盘：1T固态硬盘，具备2个3.5寸HDD 及2个 M.2 SSD硬盘位。

6、显卡：独立显卡 4GB 及以上、支持 HDMI/DVI/DP 三接口支持3屏显示

7、网卡：不低于1000MB自适应网卡；

8、声卡：7.1声道(提供前2后3共5个音频接口），具备双向降噪功能（提供功能截图）；

9、电源：≥200W高性能电源；电压范围89V-265V（提供检验证明）

\*10、机箱：为保证主机稳定性及散热，立式机箱大于26L,机器噪声不高于10分贝（提供检验证明）。

11、键鼠：USB光电抗菌鼠标；

12、键盘：USB防水抗菌键盘；

13、系统：Windows10专业版64位。

14、平均无故障运行时间不低于110万小时；（提供检验证明）

15、显示器：主流品牌不低于23.8 寸IPS专业高清优质显示器，分辨率不低于1920\*1080像素 支持HDMI/DVI/DP/输入,取得护眼滤蓝光认证。

\*16、五年原厂免费上门保修服务，具备7\*24小时400大客户技术专线（非家用或消费类产品技术专线）7\*24小时工程师在线远程协助。出具5年原厂质保函加盖厂家公章

预算7500元