**石蜡技术参数要求**

蜡的熔点是60℃±2℃，用于配套电脑恒温电蜡疗仪使用。预算单价60元/公斤，年用量100公斤。