学生宿舍空调采购项目招标参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 招标内容 | 型号 | 数量（台） | 预算单价/台 |
| 学生宿舍空调采购 | 空调 | 1.5p（挂机） | 34 | 2200 |

1、一级能效

2、冷暖类型 冷暖电辅> 变频

3、适用面积 6-20㎡

4、变频机能效比 ≧5.27(APF)

5、控制方式 键控/遥控>

6、制冷剂 R32（环保制冷剂）

7、制冷量 3200-3510W

8、制冷功率 810-2030W

9、制热量 4500-5010W

10、制热功率 1250-2200W

11、电辅加热功率 800-1000W

12、循环风量 600-710m3/h

13、室内机噪音 18-41dB

14、室外机噪音 ≤50dB

15、电源性能 220v/50Hz

注、含开孔、外机支架、延长铜管、安装费用。

质保期：不小于3年